
enable

conf t

int vlan1
  ip address 192.168.1.250 255.255.255.0
  no shut
end

show ip interface brief


conf t
hostname SW-1
ip domain name startiot.wvss

crypto key generate rsa general-keys modulus 1024
username admin password geheim

line vty 0 15
  login local
  transport input ssh

username admin privilege 15 password geheim

line con 0
  login local


show run 
wr

	



